# COM_INTSIGNAL_EN in k210_pac::dmac - Rust
Common Interrupt Signal Enable Register
Keywords: rust, rustlang, rust-lang, COM_INTSIGNAL_EN

# Type Definition k210_pac::dmac::COM_INTSIGNAL_EN

source · [−]

    pub type COM_INTSIGNAL_EN = Reg<u64, _COM_INTSIGNAL_EN>;

Expand description

Common Interrupt Signal Enable Register

This register you can `read`, `reset`, `write`, `write_with_zero`, `modify`. See API.

For information about available fields see com_intsignal_en module

## Trait Implementations

source

### impl ResetValue for COM_INTSIGNAL_EN

Register com_intsignal_en `reset()`’s with value 0

#### type Type = u64

Raw register type (`u8`, `u16`, `u32`, …).

source

#### fn reset_value() -> Self::Type

Reset value of the register.

source

### impl Readable for COM_INTSIGNAL_EN

`read()` method returns com_intsignal_en::R reader structure

source

### impl Writable for COM_INTSIGNAL_EN

`write(|w| ..)` method takes com_intsignal_en::W writer structure