# RGB_ADDR in k210_pac::dvp - Rust
RGB_ADDR
Keywords: rust, rustlang, rust-lang, RGB_ADDR

# Type Definition k210_pac::dvp::RGB_ADDR

source · [−]

    pub type RGB_ADDR = Reg<u32, _RGB_ADDR>;

Expand description

RGB_ADDR

This register you can `read`, `reset`, `write`, `write_with_zero`, `modify`. See API.

For information about available fields see rgb_addr module

## Trait Implementations

source

### impl ResetValue for RGB_ADDR

Register rgb_addr `reset()`’s with value 0

#### type Type = u32

Raw register type (`u8`, `u16`, `u32`, …).

source

#### fn reset_value() -> Self::Type

Reset value of the register.

source

### impl Readable for RGB_ADDR

`read()` method returns rgb_addr::R reader structure

source

### impl Writable for RGB_ADDR

`write(|w| ..)` method takes rgb_addr::W writer structure