# DATA_INPUT in k210_pac::gpio - Rust
External port (data input) registers
Keywords: rust, rustlang, rust-lang, DATA_INPUT

# Type Definition k210_pac::gpio::DATA_INPUT

source · [−]

    pub type DATA_INPUT = Reg<u32, _DATA_INPUT>;

Expand description

External port (data input) registers

This register you can `read`, `reset`, `write`, `write_with_zero`, `modify`. See API.

For information about available fields see data_input module

## Trait Implementations

source

### impl ResetValue for DATA_INPUT

Register data_input `reset()`’s with value 0

#### type Type = u32

Raw register type (`u8`, `u16`, `u32`, …).

source

#### fn reset_value() -> Self::Type

Reset value of the register.

source

### impl Readable for DATA_INPUT

`read()` method returns data_input::R reader structure

source

### impl Writable for DATA_INPUT

`write(|w| ..)` method takes data_input::W writer structure