# INTSIGNAL_EN in k210_pac::dmac::channel - Rust
Interrupt Signal Enable Register
Keywords: rust, rustlang, rust-lang, INTSIGNAL_EN

# Type Definition k210_pac::dmac::channel::INTSIGNAL_EN

source · [−]

    pub type INTSIGNAL_EN = Reg<u64, _INTSIGNAL_EN>;

Expand description

Interrupt Signal Enable Register

This register you can `read`, `reset`, `write`, `write_with_zero`, `modify`. See API.

For information about available fields see intsignal_en module

## Trait Implementations

source

### impl ResetValue for INTSIGNAL_EN

Register intsignal_en `reset()`’s with value 0

#### type Type = u64

Raw register type (`u8`, `u16`, `u32`, …).

source

#### fn reset_value() -> Self::Type

Reset value of the register.

source

### impl Readable for INTSIGNAL_EN

`read()` method returns intsignal_en::R reader structure

source

### impl Writable for INTSIGNAL_EN

`write(|w| ..)` method takes intsignal_en::W writer structure