# CON in k210_pac::i2c0 - Rust
Control Register
Keywords: rust, rustlang, rust-lang, CON

# Type Definition k210_pac::i2c0::CON

source · [−]

    pub type CON = Reg<u32, _CON>;

Expand description

Control Register

This register you can `read`, `reset`, `write`, `write_with_zero`, `modify`. See API.

For information about available fields see con module

## Trait Implementations

source

### impl ResetValue for CON

Register con `reset()`’s with value 0

#### type Type = u32

Raw register type (`u8`, `u16`, `u32`, …).

source

#### fn reset_value() -> Self::Type

Reset value of the register.

source

### impl Readable for CON

`read()` method returns con::R reader structure

source

### impl Writable for CON

`write(|w| ..)` method takes con::W writer structure