# TIE_VAL in k210_pac::fpioa - Rust
FPIOA GPIO multiplexer tie value array
Keywords: rust, rustlang, rust-lang, TIE_VAL

# Type Definition k210_pac::fpioa::TIE_VAL

source · [−]

    pub type TIE_VAL = Reg<u32, _TIE_VAL>;

Expand description

FPIOA GPIO multiplexer tie value array

This register you can `read`, `reset`, `write`, `write_with_zero`, `modify`. See API.

For information about available fields see tie_val module

## Trait Implementations

source

### impl ResetValue for TIE_VAL

Register tie_val[%s] `reset()`’s with value 0

#### type Type = u32

Raw register type (`u8`, `u16`, `u32`, …).

source

#### fn reset_value() -> Self::Type

Reset value of the register.

source

### impl Readable for TIE_VAL

`read()` method returns tie_val::R reader structure

source

### impl Writable for TIE_VAL

`write(|w| ..)` method takes tie_val::W writer structure