# CMOS_CFG in k210_pac::dvp - Rust
CMOS Config Register
Keywords: rust, rustlang, rust-lang, CMOS_CFG

# Type Definition k210_pac::dvp::CMOS_CFG

source · [−]

    pub type CMOS_CFG = Reg<u32, _CMOS_CFG>;

Expand description

CMOS Config Register

This register you can `read`, `reset`, `write`, `write_with_zero`, `modify`. See API.

For information about available fields see cmos_cfg module

## Trait Implementations

source

### impl ResetValue for CMOS_CFG

Register cmos_cfg `reset()`’s with value 0

#### type Type = u32

Raw register type (`u8`, `u16`, `u32`, …).

source

#### fn reset_value() -> Self::Type

Reset value of the register.

source

### impl Readable for CMOS_CFG

`read()` method returns cmos_cfg::R reader structure

source

### impl Writable for CMOS_CFG

`write(|w| ..)` method takes cmos_cfg::W writer structure