# RISE_IP in k210_pac::gpiohs - Rust
Rise Interrupt Pending Register
Keywords: rust, rustlang, rust-lang, RISE_IP

# Type Definition k210_pac::gpiohs::RISE_IP

source · [−]

    pub type RISE_IP = Reg<u32, _RISE_IP>;

Expand description

Rise Interrupt Pending Register

This register you can `read`, `reset`, `write`, `write_with_zero`, `modify`. See API.

For information about available fields see rise_ip module

## Trait Implementations

source

### impl ResetValue for RISE_IP

Register rise_ip `reset()`’s with value 0

#### type Type = u32

Raw register type (`u8`, `u16`, `u32`, …).

source

#### fn reset_value() -> Self::Type

Reset value of the register.

source

### impl Readable for RISE_IP

`read()` method returns rise_ip::R reader structure

source

### impl Writable for RISE_IP

`write(|w| ..)` method takes rise_ip::W writer structure