# DATA_OUT_FLAG in k210_pac::aes - Rust
Data can output flag
Keywords: rust, rustlang, rust-lang, DATA_OUT_FLAG

# Type Definition k210_pac::aes::DATA_OUT_FLAG

source · [−]

    pub type DATA_OUT_FLAG = Reg<u32, _DATA_OUT_FLAG>;

Expand description

Data can output flag

This register you can `read`, `reset`, `write`, `write_with_zero`, `modify`. See API.

For information about available fields see data_out_flag module

## Trait Implementations

source

### impl ResetValue for DATA_OUT_FLAG

Register data_out_flag `reset()`’s with value 0

#### type Type = u32

Raw register type (`u8`, `u16`, `u32`, …).

source

#### fn reset_value() -> Self::Type

Reset value of the register.

source

### impl Readable for DATA_OUT_FLAG

`read()` method returns data_out_flag::R reader structure

source

### impl Writable for DATA_OUT_FLAG

`write(|w| ..)` method takes data_out_flag::W writer structure