# k210_pac::sysctl::clk_en_peri - Rust
Peripheral clock enable
Keywords: rust, rustlang, rust-lang, clk_en_peri

# Module k210_pac::sysctl::clk_en_peri

source · [−]
Expand description

Peripheral clock enable

## Structs

AES_CLK_EN_W

Write proxy for field `aes_clk_en`

AI_CLK_EN_W

Write proxy for field `ai_clk_en`

DMA_CLK_EN_W

Write proxy for field `dma_clk_en`

DVP_CLK_EN_W

Write proxy for field `dvp_clk_en`

FFT_CLK_EN_W

Write proxy for field `fft_clk_en`

FPIOA_CLK_EN_W

Write proxy for field `fpioa_clk_en`

GPIO_CLK_EN_W

Write proxy for field `gpio_clk_en`

I2C0_CLK_EN_W

Write proxy for field `i2c0_clk_en`

I2C1_CLK_EN_W

Write proxy for field `i2c1_clk_en`

I2C2_CLK_EN_W

Write proxy for field `i2c2_clk_en`

I2S0_CLK_EN_W

Write proxy for field `i2s0_clk_en`

I2S1_CLK_EN_W

Write proxy for field `i2s1_clk_en`

I2S2_CLK_EN_W

Write proxy for field `i2s2_clk_en`

OTP_CLK_EN_W

Write proxy for field `otp_clk_en`

ROM_CLK_EN_W

Write proxy for field `rom_clk_en`

RTC_CLK_EN_W

Write proxy for field `rtc_clk_en`

SHA_CLK_EN_W

Write proxy for field `sha_clk_en`

SPI0_CLK_EN_W

Write proxy for field `spi0_clk_en`

SPI1_CLK_EN_W

Write proxy for field `spi1_clk_en`

SPI2_CLK_EN_W

Write proxy for field `spi2_clk_en`

SPI3_CLK_EN_W

Write proxy for field `spi3_clk_en`

TIMER0_CLK_EN_W

Write proxy for field `timer0_clk_en`

TIMER1_CLK_EN_W

Write proxy for field `timer1_clk_en`

TIMER2_CLK_EN_W

Write proxy for field `timer2_clk_en`

UART1_CLK_EN_W

Write proxy for field `uart1_clk_en`

UART2_CLK_EN_W

Write proxy for field `uart2_clk_en`

UART3_CLK_EN_W

Write proxy for field `uart3_clk_en`

WDT0_CLK_EN_W

Write proxy for field `wdt0_clk_en`

WDT1_CLK_EN_W

Write proxy for field `wdt1_clk_en`

## Type Definitions

AES_CLK_EN_R

Reader of field `aes_clk_en`

AI_CLK_EN_R

Reader of field `ai_clk_en`

DMA_CLK_EN_R

Reader of field `dma_clk_en`

DVP_CLK_EN_R

Reader of field `dvp_clk_en`

FFT_CLK_EN_R

Reader of field `fft_clk_en`

FPIOA_CLK_EN_R

Reader of field `fpioa_clk_en`

GPIO_CLK_EN_R

Reader of field `gpio_clk_en`

I2C0_CLK_EN_R

Reader of field `i2c0_clk_en`

I2C1_CLK_EN_R

Reader of field `i2c1_clk_en`

I2C2_CLK_EN_R

Reader of field `i2c2_clk_en`

I2S0_CLK_EN_R

Reader of field `i2s0_clk_en`

I2S1_CLK_EN_R

Reader of field `i2s1_clk_en`

I2S2_CLK_EN_R

Reader of field `i2s2_clk_en`

OTP_CLK_EN_R

Reader of field `otp_clk_en`

R

Reader of register clk_en_peri

ROM_CLK_EN_R

Reader of field `rom_clk_en`

RTC_CLK_EN_R

Reader of field `rtc_clk_en`

SHA_CLK_EN_R

Reader of field `sha_clk_en`

SPI0_CLK_EN_R

Reader of field `spi0_clk_en`

SPI1_CLK_EN_R

Reader of field `spi1_clk_en`

SPI2_CLK_EN_R

Reader of field `spi2_clk_en`

SPI3_CLK_EN_R

Reader of field `spi3_clk_en`

TIMER0_CLK_EN_R

Reader of field `timer0_clk_en`

TIMER1_CLK_EN_R

Reader of field `timer1_clk_en`

TIMER2_CLK_EN_R

Reader of field `timer2_clk_en`

UART1_CLK_EN_R

Reader of field `uart1_clk_en`

UART2_CLK_EN_R

Reader of field `uart2_clk_en`

UART3_CLK_EN_R

Reader of field `uart3_clk_en`

W

Writer for register clk_en_peri

WDT0_CLK_EN_R

Reader of field `wdt0_clk_en`

WDT1_CLK_EN_R

Reader of field `wdt1_clk_en`