# CLK_EN_PERI in k210_pac::sysctl - Rust
Peripheral clock enable
Keywords: rust, rustlang, rust-lang, CLK_EN_PERI

# Type Definition k210_pac::sysctl::CLK_EN_PERI

source · [−]

    pub type CLK_EN_PERI = Reg<u32, _CLK_EN_PERI>;

Expand description

Peripheral clock enable

This register you can `read`, `reset`, `write`, `write_with_zero`, `modify`. See API.

For information about available fields see clk_en_peri module

## Trait Implementations

source

### impl ResetValue for CLK_EN_PERI

Register clk_en_peri `reset()`’s with value 0

#### type Type = u32

Raw register type (`u8`, `u16`, `u32`, …).

source

#### fn reset_value() -> Self::Type

Reset value of the register.

source

### impl Readable for CLK_EN_PERI

`read()` method returns clk_en_peri::R reader structure

source

### impl Writable for CLK_EN_PERI

`write(|w| ..)` method takes clk_en_peri::W writer structure