# DMA_SEL in k210_pac::aes - Rust
DMA select
Keywords: rust, rustlang, rust-lang, DMA_SEL

# Type Definition k210_pac::aes::DMA_SEL

source · [−]

    pub type DMA_SEL = Reg<u32, _DMA_SEL>;

Expand description

DMA select

This register you can `read`, `reset`, `write`, `write_with_zero`, `modify`. See API.

For information about available fields see dma_sel module

## Trait Implementations

source

### impl ResetValue for DMA_SEL

Register dma_sel `reset()`’s with value 0

#### type Type = u32

Raw register type (`u8`, `u16`, `u32`, …).

source

#### fn reset_value() -> Self::Type

Reset value of the register.

source

### impl Readable for DMA_SEL

`read()` method returns dma_sel::R reader structure

source

### impl Writable for DMA_SEL

`write(|w| ..)` method takes dma_sel::W writer structure