# ROM_ERROR in k210_pac::sysctl - Rust
AXI ROM detector
Keywords: rust, rustlang, rust-lang, ROM_ERROR

# Type Definition k210_pac::sysctl::ROM_ERROR

source · [−]

    pub type ROM_ERROR = Reg<u32, _ROM_ERROR>;

Expand description

AXI ROM detector

This register you can `read`, `reset`, `write`, `write_with_zero`, `modify`. See API.

For information about available fields see rom_error module

## Trait Implementations

source

### impl ResetValue for ROM_ERROR

Register rom_error `reset()`’s with value 0

#### type Type = u32

Raw register type (`u8`, `u16`, `u32`, …).

source

#### fn reset_value() -> Self::Type

Reset value of the register.

source

### impl Readable for ROM_ERROR

`read()` method returns rom_error::R reader structure

source

### impl Writable for ROM_ERROR

`write(|w| ..)` method takes rom_error::W writer structure