# TXFLR in k210_pac::i2c0 - Rust
Transmit FIFO Level Register
Keywords: rust, rustlang, rust-lang, TXFLR

# Type Definition k210_pac::i2c0::TXFLR

source · [−]

    pub type TXFLR = Reg<u32, _TXFLR>;

Expand description

Transmit FIFO Level Register

This register you can `read`, `reset`, `write`, `write_with_zero`, `modify`. See API.

For information about available fields see txflr module

## Trait Implementations

source

### impl ResetValue for TXFLR

Register txflr `reset()`’s with value 0

#### type Type = u32

Raw register type (`u8`, `u16`, `u32`, …).

source

#### fn reset_value() -> Self::Type

Reset value of the register.

source

### impl Readable for TXFLR

`read()` method returns txflr::R reader structure

source

### impl Writable for TXFLR

`write(|w| ..)` method takes txflr::W writer structure