# TXFTLR in k210_pac::spi3 - Rust
Transmit FIFO Threshold Level
Keywords: rust, rustlang, rust-lang, TXFTLR

# Type Definition k210_pac::spi3::TXFTLR

source · [−]

    pub type TXFTLR = Reg<u32, _TXFTLR>;

Expand description

Transmit FIFO Threshold Level

This register you can `read`, `reset`, `write`, `write_with_zero`, `modify`. See API.

For information about available fields see txftlr module

## Trait Implementations

source

### impl ResetValue for TXFTLR

Register txftlr `reset()`’s with value 0

#### type Type = u32

Raw register type (`u8`, `u16`, `u32`, …).

source

#### fn reset_value() -> Self::Type

Reset value of the register.

source

### impl Readable for TXFTLR

`read()` method returns txftlr::R reader structure

source

### impl Writable for TXFTLR

`write(|w| ..)` method takes txftlr::W writer structure