# COMP_PARAM_5 in k210_pac::wdt0 - Rust
Component Parameters Register 5
Keywords: rust, rustlang, rust-lang, COMP_PARAM_5

# Type Definition k210_pac::wdt0::COMP_PARAM_5

source · [−]

    pub type COMP_PARAM_5 = Reg<u32, _COMP_PARAM_5>;

Expand description

Component Parameters Register 5

This register you can `read`, `reset`, `write`, `write_with_zero`, `modify`. See API.

For information about available fields see comp_param_5 module

## Trait Implementations

source

### impl ResetValue for COMP_PARAM_5

Register comp_param_5 `reset()`’s with value 0

#### type Type = u32

Raw register type (`u8`, `u16`, `u32`, …).

source

#### fn reset_value() -> Self::Type

Reset value of the register.

source

### impl Readable for COMP_PARAM_5

`read()` method returns comp_param_5::R reader structure

source

### impl Writable for COMP_PARAM_5

`write(|w| ..)` method takes comp_param_5::W writer structure