# SPI_SLEEP in k210_pac::sysctl - Rust
SPI sleep controller
Keywords: rust, rustlang, rust-lang, SPI_SLEEP

# Type Definition k210_pac::sysctl::SPI_SLEEP

source · [−]

    pub type SPI_SLEEP = Reg<u32, _SPI_SLEEP>;

Expand description

SPI sleep controller

This register you can `read`, `reset`, `write`, `write_with_zero`, `modify`. See API.

For information about available fields see spi_sleep module

## Trait Implementations

source

### impl ResetValue for SPI_SLEEP

Register spi_sleep `reset()`’s with value 0

#### type Type = u32

Raw register type (`u8`, `u16`, `u32`, …).

source

#### fn reset_value() -> Self::Type

Reset value of the register.

source

### impl Readable for SPI_SLEEP

`read()` method returns spi_sleep::R reader structure

source

### impl Writable for SPI_SLEEP

`write(|w| ..)` method takes spi_sleep::W writer structure