# TAT in k210_pac::uart1 - Rust
Turn-Around Time Register
Keywords: rust, rustlang, rust-lang, TAT

# Type Definition k210_pac::uart1::TAT

source · [−]

    pub type TAT = Reg<u32, _TAT>;

Expand description

Turn-Around Time Register

This register you can `read`, `reset`, `write`, `write_with_zero`, `modify`. See API.

For information about available fields see tat module

## Trait Implementations

source

### impl ResetValue for TAT

Register tat `reset()`’s with value 0

#### type Type = u32

Raw register type (`u8`, `u16`, `u32`, …).

source

#### fn reset_value() -> Self::Type

Reset value of the register.

source

### impl Readable for TAT

`read()` method returns tat::R reader structure

source

### impl Writable for TAT

`write(|w| ..)` method takes tat::W writer structure